










PROPOSTA DE PREÇOS

 (
1
 
–
 
Dados da Empresa
)

Fornecedor:		CNPJ/CPF:			 
Telefones para contato:	E-mail:			 
Endereço Físico:  				 
Responsável pelo fornecimento da cotação:  			


 (
2
 
–
 
DESCRIÇÃO
 
DO OBJETO
 
A
 
SER CONTRATADO
)

Aquisição de Sistema GNSS RTK completo, para execução de levantamentos topográficos e georreferenciamento, composto por 02 (dois) receptores GNSS de alta precisão (base e rover), 01 (uma) controladora/coletora de dados portátil, software de campo com licença de uso e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema

 (
3
 
–
 
CRITÉRIOS/REQUISITOS
 
DA
 
CONTRATAÇÃO
)


O objeto da contratação será executado da seguinte forma: a ordem de fornecimento será encaminhada ao e-mail informado pela empresa vencedora. A partir do recebimento, a contratada deverá realizar a entrega do Sistema GNSS RTK completo no local indicado pela Secretaria Municipal de Obras, no Município de Estiva/MG, em até 20 dias.
O fornecimento compreenderá a entrega de todos os componentes do sistema, devidamente acondicionados, acompanhados de manuais, licenças de uso, ativações necessárias e demais acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento.
Após a entrega, será realizado o recebimento provisório para verificação da conformidade com as especificações contratadas. Constatada a regularidade, será emitido o recebimento definitivo pelo setor competente.
Somente após o recebimento definitivo e o atesto da nota fiscal pelo responsável designado, o pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência e na Lei nº 14.133/2021.




	
Descrição
	unidade
	 QTD.
	Valor
unitário
	Valor
total

	
 Sistema GNSS RTK completo - 02 (dois) receptores GNSS de alta precisão (base e rover), 01 (uma) controladora/coletora de dados, 01 (uma) licença de software de campo e os acessórios necessários ao pleno funcionamento do conjunto
	

UN
	01
	
	




O objeto deverá atender às seguintes especificações:
i) Receptores GNSS (02 unidades):
(1) Mínimo de 1400 canais GNSS;
(2) Rastreamento simultâneo das constelações: GPS (L1, L2, L5); GLONASS (L1, L2, L3); Galileo (E1, E5a, E5b, E6); BeiDou (B1, B2, B3); QZSS; SBAS; PPP;
(3) Precisão mínima: RTK Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS; RTK Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS; PPK Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS; Estático Alta Precisão: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS;
(4) Tempo de inicialização RTK ≥ 99%;
(5) Taxa de posicionamento configurável de 1 Hz a 10 Hz;
(6) IMU integrada: Atualização mínima de 200 Hz; Operação sem necessidade de calibração; Compensação de inclinação mínima de até 60°; Imune a interferência magnética;
(7) Rádio interno UHF integrado de no mínimo 2W com alcance mínimo de 15 km;
(8) Comunicação integrada: Bluetooth, Wi-Fi e modem 4G;
(9) Memória interna mínima de 32 GB, com possibilidade de expansão;
(10) Bateria interna recarregável de íons de lítio com autonomia mínima de: 24 horas em modo rover; 16 horas em modo base;
(11) Grau de proteção mínimo IP67;
(12) Operação em temperaturas de -20°C a +60°C;
(13) Sistema com câmeras integradas para apoio a medição visual e stakeout, com: Sensor global shutter; Resolução mínima de 2 MP; Campo de visão mínimo de 75°; Suporte a vídeo.
ii) Controladora / Coletora de Dados (01 unidade):
(1) Sistema operacional Android versão 10 ou superior;






(2) Processador octa-core mínimo 2.0 GHz;
(3) Memória mínima: 3 GB RAM; 32 GB armazenamento interno; Expansível via cartão de memória;
(4) Tela mínima de 5,5” HD;
(5) Comunicação: 4G; Wi-Fi; Bluetooth; USB tipo C;
(6) GNSS integrado (GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou);
(7) Câmera mínima de 13 MP;
(8) Bateria com autonomia mínima de 12 horas;
(9) Grau de proteção mínimo IP67;
(10) Resistência a queda mínima de 1,5 m.
iii) Software de Campo
(1) Licença permanente de software para coleta de dados GNSS;
(2) Compatível com RTK, PPK e pós-processamento;
(3) Suporte a formatos DXF, SHP, KML, KMZ, CSV, DAT, TXT e RINEX;
(4) Ferramentas para: Levantamento topográfico; Locação (stakeout); Offset; Medição contínua; Compensação por bolha eletrônica;
(5) Suporte a mapas online e offline;
(6) Interface gráfica para visualização CAD em campo.
iv) Acessórios Inclusos;
(1) 01 Tripé em alumínio com rosca 5/8”;
(2) 01 Base nivelante com prumo óptico;
(3) 01 Bastão em fibra de carbono (mínimo 2 metros);
(4) 01 Suporte para fixação da coletora no bastão;
(5) Cabos, carregadores e demais componentes necessários ao pleno funcionamento do sistema.
v) Serviços Inclusos;
vi) Licenças de ativação dos receptores;
vii) Licença de ativação da coletora;
viii) Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação;
ix) Suporte técnico remoto mínimo de 12 meses.





b) O fornecedor deverá fornecer o serviço em conformidade com a descrição contida no termo de referência, os termo previstos no edital e demais documentos relacionados ao processo licitatório;
c) O pagamento será realizado, após o recebimento definitivo do(s) item(ns) em até 15 dias a partir do atesto da nota fiscal;
d) Em conformidade com o art. 62, da Lei número 14.133/2021 deverá ser apresentada a documentação para demonstração da capacidade do licitante de cumprir o objeto da licitação, dividindo-se em:
i) Jurídica;
ii) Técnica;
iii) Fiscal, social e trabalhista;
iv) Econômico-financeira;
e) Deverá ser mantida, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente contratação.

f) O(a) contratado(a) responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.


 (
5
 
–
 
PRAZO
 
DE
 
RESPOSTA
 
E LOCAL
 
PARA
 
ENTREGA
 
DA
 
COTAÇÃO
)


Após publicação, a  presente cotação de preços deverá ser protocolada em até 3 dias úteis , na recpção da Prefeitura Municipal de Estiva/MG, situada na Avenida Prefeito Gabriel Rosa, 177, centro, Estiva, Minas Gerais, CEP 37.542-000 ou enviada para o e-mail compras@estiva.mg.gov.br.





   Estiva, 24 de Março de 2026















Responsável pelo fornecimento da cotação
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